**Příloha č. 4.1**

**Technická specifikace předmětu zakázky**

k zakázce na dodávky s názvem:

**„Pěstování rozchodníků – okrasných rostlin – část 1“**

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“)a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.3, Operace 16.3.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0632051.

**Zadavatel:**

Název/Obchodní firma: **Green farm delevopment s.r.o.**

Sídlo: Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství

Zastoupen: Hana Kocmanová, jednatelka

IČ: 25925491

DIČ: CZ25925491

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121990.

**Požadované minimální technické parametry nového zařízení - Nákladní dopravní prostředek do 3,5 tuny** (dále také jako „**zařízení**“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení** nebou nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Účastníkem nabídnutá zařízení:**

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

**Nákladní dopravní prostředek do 3,5 tuny** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- |
| Vozidlo dodávkového typu „FURGON“ |  | ANO / NE |
| Objem / Výkon motoru | Min. 2.200 cm3 / min. 110 kW |  |
| Emisní norma | EURO 6 (bez činidla AdBlue) | ANO / NE |
| Kroutící moment: | Min. 345 Nm |  |
| Celková hmotnost: | Max. 3500 kg |  |
| Užitečná hmotnost: | min. 1200 kg |  |
| Tažné zařízení koule ISO50 | Min. 3500 kg |  |
| Palivo nafta | ANO / NE |
| Objem ložné plochy | Min. 11 m3 |  |
| Výška náklad. Prostoru | Min. 1800 mm |  |
| Délka nákladového prostoru | Min. 3500 mm |  |
| Klimatizace |  | ANO / NE |
| Rámová konstrukce vozidla |  | ANO / NE |
| Podlaha v nákladovém prostoru z voděodolné překližky |  | ANO / NE |
| Boční posuvné dveře za spolujezdcem |  | ANO / NE |
| Zadní dvoukřídlé dveře otevíratelné na bok vozidla |  | ANO / NE |
| Mlhovky |  | ANO / NE |
| Přídavné odpružení měchy: |  | ANO / NE |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Cenová kalkulace dodávky Nákladního dopravního prostředku do 3,5 tuny:**

| **Dodávka nákladního dopravního prostředku do 3,5 tuny** | **Cenová kalkulace****(uvést cenu bez DPH)** |
| --- | --- |
| **Nabídková cena - celkem za dodávku nákladního dopravního prostředku do 3,5 tuny*****(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)*** |  |