**Příloha č. 4.5**

**Technická specifikace předmětu zakázky**

k zakázce na dodávky s názvem:

**„Rozšíření výroby zpracování masa společnosti SelaVita – část 5“**

**zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)** a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0631556

**Zadavatel**

Název/Obchodní firma: **Selavita s.r.o.**

Sídlo: Rakovnická 576, 272 04, Kladno

Zastoupen: Tomáš Rendla, jednatel

IČ: 29143594

DIČ: CZ29143594

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 202944

**Požadované minimální technické parametry nových zařízení – Stoly, dřezy, umývadla a ostatní zařízení** (dále také jako „**zařízení**“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení** nebou nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Účastníkem nabídnutá zařízení:**

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

**Stůl třídící otočný** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | Ø 1400-1700 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |
| Napětí | 400 V |  |
| Příkon | 0,25-0,45 kW |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Dvoudřez s prolisovanou vrchní deskou** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka | 1300-1500 mm |  |
| Šířka / hloubka | 650-750 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |
| Tloušťka materiálu | 1-1,5 mm |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**3 ks Umývadlo** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka | 450-520 mm |  |
| Šířka / hloubka | 350-400 mm |  |
| Výška | 200-250 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**2 ks Stolek psací závěsný s policí** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka | 450-550 mm |  |
| Šířka / hloubka | 300-400 mm |  |
| Výška | 350-400 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Sprcha tlaková na nádobí + baterie** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Upevňovací otvor pro baterii | Ø 30 – 32 mm |  |
| Průtok | Max. 20 l / min |  |
| Tlak | Max. 6 bar |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**2 ks Krabicový žlab** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka | 3 m |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**100 ks Vozík pod přepravky** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka | 640-670 mm |  |
| Šířka | 400-430 mm |  |
| Výška | Min. 120 mm |  |
| Materiál | nerez |  |
| Nosnost | Min. 200 kg |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**3 ks Buben samonavíjecí s hadicí** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Délka hadice | 15 m |  |
| Materiál bubnu | nerez |  |
| Tlak | Max. 10 bar |  |
| Hmotnost | 10-16 kg |  |
| Připojení na vodu | ½‘‘ |  |
| Max. teplota vody | Min. 95°C |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**3 ks Vodní rozprašovací pistole** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Max. teplota vody | Min. 95°C |  |
| Hmotnost | Max. 1 kg |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Napěňovací zařízení** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Max. tlax | Min. 7 bar |  |
| Hmotnost | 10-20 kg |  |
| Kapacita | Min. 20 litrů |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Stůl s policí** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 750-850 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 550-650 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**Stůl bourárenský včetně pracovní desky** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 750-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Pracovní deska: | |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka | 750-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | PE |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

**2 ks Stůl bourárenský s otvory pro třídění včetně pracovní desky** (dále také jako „**zařízení**“ nebo **„stroj“**)

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry:** |
| --- | --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 700-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Pracovní deska: | |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka | Min.500 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | PE |  |

**Účastník uvede:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |